[붙임 1 : 배출가스 저감 홍보문]

환경을 생각하는 자동차 운전

타기전에는		타이어 공기압 체크를
: 적정한 타이어 공기압보다 0.5기압 적은 상태에서 50㎞ 달리면 휘발유 차량의 경우 연료량이 150㏄ 낭비
지금부터		불필요한 물건 내리기
: 10㎏의 불필요한 물건을 싣고 50㎞ 달리면 휘발유 차량의 경우 연료량이 15㏄ 낭비
출발		여름철 30초, 겨울철 2분이내 천천히 출발
: 공회전 10분에 승용차는 3㎞, 경유차는 1.5㎞를 갈 수 있는 연료가 낭비되고, 급발진, 급가속시에는 소음발생 뿐만 아니라 연료 12㏄ 낭비
운전중		고연비 주행
: 정속주행
정지시		엔진을 끄는 습관을 가집시다.
: 1분간의 공회전을 하지 않는 것도 대기오염 저감과 지구온난화 방지에 기여하게 됩니다. 엔진 시동시 증가하는 연료량은 공회전 5초분 연료량과 같으며, 배기가스량은 공회전 30초분 배출량과 같습니다.
좀 더
: 자가용 대신 대중교통을 이용합시다. 출퇴근시 승용차 함께 타기를 합시다.

[붙임 2 : 자동차 공회전 줄이기 홍보문]

자동차 공회전을 줄입시다

아직도 불필요한 자동차 공회전을 하십니까？

당신의 작은 관심이 맑은 공기를 만들 수 있습니다

공회전을 줄여 생활속 저탄소 녹색성장을 실천합시다

자동차 공회전시 피해

배출가스 온도가 낮아(약 200 ~ 300℃) 배출가스 정화장치 효율이       10% 이하로 떨어져 주행시와 비교하여 일산화탄소는 6.5배, 탄화수소는       2.5배 더 많이 배출 됩니다.

과도한 공회전은 윤활유의 유막형성 기능을 약화시키고, 실린더 벽에       기름찌꺼기를 만들어 엔진체계를 손상시킬 수 있습니다.

불필요한 공회전을 안하면

연간 승용차의 경우 11만 3천원, 경유차의 경우 24만2천원을 절약할       수 있고 대도시 오존과 매연 피해를 줄일 수 있습니다.

불필요한 공회전시 과태료 부과

대기환경보전법 제59조 규정에 의거 자동차 공회전 제한지역에서

원동기를 가동한 상태로 주 ․ 정차 행위를 할 수 없습니다.

불필요한 공회전 시 5만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.